Naprawa posadzki z płytek na schodach / zejście przy Niemieckim Urzędzie Celnym Bodowa: Budowa / Terminal w Świecku

Obiekt: Zejście do piwnicy przy Polskim Urzędzie Celnym (Terminal w Świecku)

Adres: 69-100Słubice,Świecko37

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2020-07-02 Str. 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp- | Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| 1 |  | Balustrada schodowa |  |  |
| 1 |  | KNR 214-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż / Rozbiórka balustrad schodowych / Analogia | 19,980 | m |
| 2 |  | KNR 202-1208-02-00 WACETOB Warszawa  Montaż zdemontowanych balustrad schodowych / Analogia / Zastosowano współczynnik zmniejszający do R= 0,5 | 19,980 | m |
| 2 |  | Naprawa posadzki betonowej |  |  |
| 3 |  | KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności na posadzce | 14,871 | m2 |
| 4 |  | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa  Przygotowanie podłoża poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | 14,871 | m2 |
| 5 |  | KNR 401-0205-05-00 WACETOB Warszawa  Naprawa podłoża betonowego z oczyszczeniem miejsc uszkodzonych oraz zabetonowaniem i wyrównaniem powierzchni | 6,000 | msc |
| 6 |  | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie posadzki | 14,871 | m2 |
| 7 |  | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa  Szpachlowanie posadzki klejem zbrojonym włóknem z zatopieniem siatki / Analogia | 14,871 | m2 |
| 8 |  | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa  Szpachlowanie posadzki klejem zbrojonym włóknem - następna warstwa (bez siatki) | 14,871 | m2 |
| 3 |  | Okładziny z płytek na schodach |  |  |
| 9 |  | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek na schodach | 31,467 | m2 |
| 10 |  | KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności po kleju / Analogia | 31,467 | m2 |
| 11 |  | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju | 31,467 | m2 |
| 12 |  | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów | 31,467 | m2 |
| 13 |  | KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa  Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej | 31,467 | m2 |
| 4 |  | Okładziny z płytek elewacyjnych na murkach przy schodach |  |  |
| 14 |  | KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie płytek elewacyjnych na murkach przy schodach | 3,590 | m2 |
| 15 |  | KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności po kleju / Analogia | 3,590 | m2 |
| 16 |  | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju | 3,590 | m2 |
| 17 |  | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie podłoży pod położenie płytek | 3,590 | m2 |
| 18 |  | KNR 202-0919-02-00 WACETOB Warszawa  Okładziny powierzchni poziomych i pionowych z płytek klinkierowych o wymiarach: 25 x 6 cm / Analogia | 3,590 | m2  J |
| 5 |  | Tynki na biegach schodowych |  |  |
| 19 |  | KNR 401-0701-08-00 IGM Warszawa  Odbicie tynków wewnętrznych na biegach i spocznikach schodowych | 6,560 | m2 |
| 20 |  | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa  Przygotowanie podłoża poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | 18,746 | m2 |
| 21 |  | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa  Przygotowanie podłoża poprzez - gruntowanie (w miejscach odbitych tynków) | 6,560 | m2 |

Naprawa posadzki z płytek na schodach / zejście przy Niemieckim Urzędzie Celnym

5. Tynki na biegach schodowych

Data: 2020-07-02 Str. 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp- | **Nr** Sp.Techn. | **Podstawa kalkulacji / opis pozycji** | **Ilość** | Jedn. **miary** |
| 22 |  | KNR 401-0711-15-10 WACETOB Warszawa Wykonanie tynków na spocznikach i biegach schodowych | 6,560 | m2 |
| 23 |  | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa  Przygotowanie podłoża poprzez - gruntowanie (czoła .spoczniki oraz biegi klatki schodowej) | 18,746 | m2 |
| 24 |  | KNR 023-261208-00 IGM Warszawa Montaż narożników / kątowników metalowych | 15,460 | m |
| 25 |  | KNR 023-261206-00 IGM Warszawa Warstwa zbrojąca - przyklejenie warstwy siatki | 18,746 | m2 |
| 6 |  | Drzwi zewnętrzne |  |  |
| 26 |  | KNR 401-121202-00 WACETOB Warszawa  Malowanie farbą olejną pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne (drzwi metalowe od strony zewnętrznej) | 3,820 | m2 |

— Koniec wydruku —